제품 사양서

모델 : 4채널 4K 네트워크 비디오 녹화기

1. 개요

WN-004는 4K NVR 시스템으로, 2메가픽셀 IP 카메라 뿐만 아니라 고해상도의 4K IP 카메라까지 모두 하	나의 녹화 시스템에 연결하여 영상 출력 및 녹화가 가능한 저장 장치이다. 때문에 기존 2메가픽셀 IP 카메	라에 4K IP 카메라를 증축하거나, 향후 4K IP 카메라를 신설할 경우 비용 절감과 함께 최적화된 다목적 녹	화 시스템으로 더욱 빈틈없는 영상보안시스템을 구축할 수 있다.

2. 주요 기능 및 구성

1)	2M, 4M, 4K 고해상도의 영상신호 자동인식 및 녹화

2)	H.264 / H.265

3)	HDMI, VGA 출력

4)	전 채널 동시재생

5)	576영역 동작감지 기능

6)	릴레이 알람 출력

7)	RS-485에 의한 PTZ 제어

8)	다중 사용자 권한 (최대 8명)

9)	POS 인터페이스

10) 안드로이드, 아이폰 어플 지원

11) ONVIF

12) e-SATA

13) 4채널 PoE

모델명			WN-004
영상	카메라 입력		4 PoE
	IP 카메라	사양	ONVIF 2.3, RTSP, H.264, H.265, 듀얼 스트림
		해상도	최대 8M
		수량	4
	출력		1 HDMI (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT) 1 VGA (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT)
음성	입력		1 RCA

3. 제원

음성	출력	1 RCA
센서 입력		4 (NC, NO 선택)
알람 출력		1 릴레이
운영 체제		임베디드 리눅스
디스플레이	속도	실시간
	해상도 (픽셀)	1280x1024 / 1280x720 / 1920x1080 / 3840x2160 (UHD)
	분할 화면	1, 4
메인 IPC	코덱	H.264, H.265
	해상도 (픽셀) / fps	메인 스트림 : 최대 8MP@30 서브 스트림 : 최대 960x540
	전체 비트 레이트	200Mbps
	채널 비트 레이트	50Mbps
재생	화면	1, 4
	검색 모드	캘린더, 이벤트, POS, 파노라마, 썸네일, 북마크
	속도 조절	표준, 되감기 및 빨리감기 (녹화 속도 x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4), 프레임별 재생, 일시정지
네트워크	인터페이스	기가비트 이더넷
	애플리케이션	윈도우 7/8/10 (PC 클라이언트 시스템 & IE) / MAC
	웹 브라우저	인터넷 익스플로어, 사파리
	스마트폰 앱	안드로이드, 아이폰 (라이브, 검색)
백업 장치		외장 HDD, CD/DVD-RW, 네트워크, USB 메모리 스틱
HDD		2 SATA + 1 eSATA (최대 12개 확장, 용량 제한 없음 ; 10TB 이상)
소비 전력		57.6W (48V)
동작 온도		0°C ~ 40°C
상대 습도		최대 80% 비응축
크기		380(W) x 50(H) x 340(D)mm